G1京哈高速公路宝山段 2024 年部分站区供热供冷系统改造工程施工招标公告

公告发布日期：2024-06-07

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业主单位:** | 河北高速公路集团有限公司 | **招标代理:** | 河北宏信招标有限公司 |
| **招标文件获取时间:** | 2024-06-07 09:00 | **投标文件递交截止时间:** | 2024-07-02 10:00 |

**G1京哈高速公路宝山段 2024 年部分站区供热供冷系统改造工程施工招标公告1. 招标条件**

本招标项目G1 京哈高速公路宝山段 2024 年部分站区供热供冷系统改造工程施工已由河北高速公路集团有限公司以《关于2024年高速公路养护工程可行性研究报告的批复》（冀高规〔2024〕41号）批准建设，施工图设计已由河北高速公路集团有限公司以 《关于京秦分公司2024年房屋维修改造等三项工程施工图设计的批复》（冀高运〔2024〕122号）批准，项目业主为河北高速公路集团有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为 河北高速公路集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

2.1项目概况：2.1.1建设地点：项目施工地点位于京秦分公司下辖卢龙收费站、迁安收费站、玉田收费站、鸦鸿桥收费站、唐山北收费站、抚宁收费站、秦皇岛收费站、秦皇岛北收费站等站区。 2.1.2建设规模： （1）空调系统改造内容：卢龙、迁安、玉田、鸦鸿桥、唐山北、抚宁、秦皇岛、秦皇岛北收费站冷热源更新、空调外线更新、室内空调系统更新改造。卢龙收费站、迁安收费站、玉田收费站、鸦鸿桥收费站、唐山北收费站、抚宁收费站、秦皇岛收费站、秦皇岛北收费站的更换地源热泵空调，夏季提供7/12°C冷水，冬季提供50/40°C热水。室外空调外线部分管道采用聚氨酯直埋保温管道，PE外保护管壳；室内空调管道DN100以内均采用镀锌钢管，≥DN100采用镀锌无缝钢管。非镀锌钢管应首先除锈，清洁后再刷防锈漆两道，不保温管道外刷色漆两道。采用32mm厚的B1级橡塑保温管壳保温，粘结，封口加设密封胶带。更新全部室内风机盘管、配套阀门、温控器。水泵房、柴油发电机房设散热器采暖。（2）空调配电改造：配合暖通专业给各单体室内机配电，室内机电源由就近照明灯具引来，不新增回路，室内机与室内机、室内机与温控面板间电线使用BV 3\*2.5，配管采用JDG20吊顶内及墙面明敷，无吊顶处可采用PC20明敷，潮湿场所采用SC20明敷敷设。热泵机房给热泵机组配电，照明等利旧不做修改。其中抚宁收费站用电负荷145kW，可利用原有160A及100A进线柜进行配电，此外需新增一台160A进线柜及一路低压进线，进线电缆规格及穿管为ZRYJV22-4\*95 RC150；卢龙收费站用电负荷145kW，可利用原有250A进线柜进行配电，此外需新增一台160A进线柜及一路低压进线，进线电缆规格及穿管为ZRYJV22-4\*95 RC150；迁安收费站用电负荷222.5kW，可利用原有200A进线柜进行配电，此外需新增一台315A进线柜及一路低压进线，进线电缆规格及穿管分别为ZRYJV22-4\*185 RC150；鸦鸿桥费站用电负荷222.5kW，可利用原有225A进线柜进行配电，此外需新增一台315A进线柜及一路低压进线，进线电缆规格及穿管分别为ZRYJV22-4\*185 RC150；玉田收费站用电负荷222.5kW，可利用原变配电室一位备用225A开关，玉田收费站需新增一台225A进线柜、一台315A进线柜及两路低压进线，进线电缆规格及穿管分别为ZRYJV22-4\*185 RC150及ZRYJV22-4\*150 RC150；秦皇岛收费站用电负荷289kW，可利用原有315A进线柜进行配电，此外需新增一台315A进线柜及一路低压进线，两路进线电缆规格及穿管均为ZRYJV22-4\*185 RC150；秦皇岛北收费站用电负荷289kW，无利旧条件，需新增两台315A进线柜及两路低压进线，两路进线电缆规格及穿管均为ZRYJV22-4\*185 RC150；唐山北收费站用电负荷422kW，无利旧条件，需新增三台315A进线柜及三路低压进线，三路进线电缆规格及穿管均为ZRYJV22-4\*185 RC150；电源均引自变配电室。 2.1.3计划工期：计划开工日期2024年7月15日，施工工期4.5个月，试运行期7天，缺陷责任期12个月。

  2.2招标范围：2.2.1招标范围：本项目G1京哈高速公路宝山段2024年部分站区供热供冷系统改造工程施工准备阶段、施工阶段、试运行期阶段、缺陷责任期阶段、竣（交）工验收阶段的全部相关工作。2.2.2标段划分：本次招标共1个施工标段。。

**3. 投标人资格要求**

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:

  3.1.1资质要求：详见附件1资格审查条件(资质最低要求)。

  3.1.2财务要求：详见附件1资格审查条件(财务最低要求)。

  3.1.3业绩要求：详见附件1资格审查条件(业绩最低要求)。

  3.1.4信誉要求：详见附件1资格审查条件(信誉最低要求)。

  3.1.5项目负责人资格要求：项目经理和项目总工要求：详见附件1资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)。

  3.1.6其他要求：1）本公告3.5修改为：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人、经营异常名录、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单（均不含分公司）的投标人，不得参加投标。2）本公告新增3.6条：投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年（2021年6月1日至投标截止时间）内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。 。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对1个标段投标；被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为/信用等级的投标人，最多可对/个标段投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为：/。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

**4.招标文件的获取**

4.1 凡有意参加投标者，请于2024-06-07 09:00至2024-06-13 17:00，登录“河北省公共资源交易服务平台”（http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/）下载电子招标文件。

4.2 招标文件售价1000元，图纸每套售价0元，招标人根据 对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资 料编制的参考资料每套售价 0 元，售后不退。

**5. 投标文件的递交及相关事宜**

5.1 不组织进行工程现场踏勘并不召开投标预备会；

5.2 投标文件递交的截止时间为2024-07-02 10:00 ，投标人应在截止时间前通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传递交成功，递交时间即为电子投标文件上传时间。本次招标采用电子招投标形式，招标人不再邀请投标人参加现场开标，投标人在开标时间可以登陆“电子交易平台”按时完成投标文件解密、确认工作，并可在开标直播大厅观看开标视频直播。本公告5.3款修改为：未在投标截止时间前在“电子交易平台”完成上传的、未按要求进行加密的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。请投标人按要求 递交投标文件。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招 标人将予以拒收。

**6. 发布公告的媒介**

本次招标公告同时在“河北省招标投标公共服务平台”、“河北省交通运输厅网站”、“河北省公共资源交易中心网站”、“河北高速公路集团有限公司网站”（说明：本项目投标文件技术标部分投标人应采用暗标方式编制。评标委员会对于技术标部分采用“盲评”方式评审） 上发布。

**7.联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人： | 河北高速公路集团有限公司 | 招标代理机构： | 河北宏信招标有限公司 |
| 地址： | 河北省石家庄市长安区裕华东路509号 | 地址： | 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 邮编： | 050000 | 邮编： | 050051 |
| 联系人： | 李娜、王海越 | 联系人： | 苏东强、张坤、张浩 |
| 电话： | 0311-66726762 | 电话： | 18931106855、18632418288 |
| 传真： | // | 传真： | 0311-87870162 |
| 电子邮件： | // | 电子邮件： | hxzb0314@163.com |
| 网址： | http://www.hbgs.com.cn | 网址： | http://www.hbhxzb.com/#/index |
| 开户银行： | // | 开户银行： | 交通银行河北省分行营业部 |
| 账号： | // | 账号： | 131080020010210042421 |